土方施工

土方开挖有哪些安全措施？

（1）在施工组织设计中，要有单项土方工程施工方案，对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计，边坡支护要有设计计算书。
    （2）人工挖基坑时，操作人员之间要保持安全距离，一般大于2．5M；多台机械开挖，挖土机间距离应大于10m，挖土要自上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚的危险作业。
    （3）挖土方前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。
    （4）基坑开挖应严格按要求放坡，操作时应随坡的稳定情况，发现问题及时加固处理。
    （5）机械挖土，多台阶同时开挖土方时，应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。
    （6）深基坑四周设防护栏杆，人员上下要有专用爬梯。
    （7）运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。
    （8）爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。

人工挖孔有哪些安全技术措施？

   （1）多孔同时开挖时，应采取间隔挖孔方法，相邻的桩不能同时挖孔、成孔。必须待相邻桩孔浇灌完混凝土之后才能挖孔，以保证土壁稳定。
    （2）挖孔的垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次，发现偏差及时纠正，以免误差积累不可收拾。
    （3）桩底扩孔应间隔削土，留一部分土作支撑，待浇灌混凝土前再挖，此时宜加钢支架支护，浇灌混凝土时再拆除。
    （4）挖孔桩孔口，应设水平移动式活动安全盖板。当土吊桶提升到离地面高1.8M左右时，推动活动盖板，关闭孔口，手推车推至盖板上，卸土后再盖板，下吊桶吊土，以防土块、操作人员和工具掉入孔内伤人
    （5）桩孔挖土，必须挖一节土，做一节护壁，或安放一次工具式钢筋防护笼。
    孔内一般严禁放炮破石，若遇特殊情况，非在孔内放炮不可时，制订专项安全技术措施，报上级审批后实施。
    挖孔、成孔必须严格按图施工，若发现问题需要变更，应与设计负责人办洽商变更手续，方可变更。
    挖孔、扩孔完成后，一律应在当天验收并接着浇灌混凝土，特别是孔壁是砂土、松散填土、饱和软土等更不得过夜浇灌混凝土，以免塌孔。
    护壁混凝土拆模，要经过现场技术负责人批准。
    （6）正在开挖的井孔，每天上班前应对井壁以及井中的空气等进行检查，发现异常情况，应采取安全措施后方可施工。
    上班前以及施工过程中，应随时注意检查辘轳轴、支腿、吊绳、挂钩、提桶等设备，发现问题应立即修理或更换。
    非机电人员，不允许操作机电设备。翻斗车、搅拌车、电焊机、电葫芦等，一律由机电人员专人负责操作。
    挖孔人员上下孔井，必须用安全爬梯，井下需要工具，应该用提升设备递送，禁止向井内抛掷。
    井孔上、下应有可靠的通话联络，如对讲机等。
    挖孔作业人员下班体息时，必须盖好孔口，或设高于80cm的护身栏封闭围住。
    孔底如需抽水时，也、须在全部井下作业人员上地面后进行。
    夜间一般禁止挖孔作业，如遇持殊情况需夜间挖孔作业时，须经现场负责人同意，而且必须要有领导和安全人员在现场指挥，并进行安全监督检查。
    井下操作人员连续工作时间，不宜超过4小时，应及此轮换。
    现场施工人员必须戴安全帽；井下有人操作时，井上配合人员必须坚守岗位，不能擅离职守，要紧密配合。
    孔井口边1米范围内不得有任何杂物，堆土应在孔井口边1.5米以外。

在人工挖孔桩中怎样设置照明和通风？

（1）井孔内一律采用12V低压、100W防水带罩灯照明，井上现场可用24V低压照明。现场漏电均应安装漏电保护装置。
    （2）挖井至4M以下时，需用可燃气体测定仪，检查孔内作业面是否有沼气，如发现有，要妥善处理后方可作业。
    （3）下井之前，应对井内空气进行帛倦检测、发现有毒气体含量超过允许值时，应进行除毒后再下井作业。
    （4）上班前，先用鼓风机向孔底通风，必要时送入氧气，然后下井作业。对在医院或其它有毒物质存放区施工，应先检查有毒物质对人体的伤害程度，再确定是否采用人工挖孔方法。

坑（槽）壁支护工程施工安全要点是什么？

   （1）一般坑壁支护都应进行设计计算，并绘制施工详图，比较浅的基坑（槽），若确有成熟可靠的经验，可根据经验绘制简明的施工图。在运用已有经验时，一定要考虑土的类别、深度、干湿程度、槽边荷载以及支撑材料和做法是否与经验做法相同或近似，不能生搬硬套已有的经验。
    （2）选用坑壁支撑的木材，要选坚实的、无枯节的、无穿心裂折的松木或杉木，不宜用杂木。木支撑要随挖随撑，并严密顶紧牢固，不能整个挖好后最后一次支撑。
    挡土板或板桩与坑壁间填土应分层回填夯实，使之密实以提高回填土的坑剪强度。
    （3）挡土桩顶埋深的拉锚，应用挖沟方式埋设，沟宽尽可能小，不能采取全部开挖回填方式，扰动土体固结状态。拉锚安装后应按设计要求预拉应力进行拉紧。
    （4）锚杆的锚固段应埋在稳定性好的土层中或岩层中，并用水泥砂浆灌注密实。锚固须经计算或试验确定，不得锚固在松软土层中。
    （5）施工中应经常检查支撑和观测邻近建筑物稳定与变形情况。如发现支撑有松动、变形、位移等现象，应及时采取加固措施。
    （6）支撑的拆除应按回填顺序依次进行，多层支撑应自下而上逐层拆除，拆除一层，经回填夯实后，再拆一层。拆除支撑应注意防止附近建筑物或构筑物产生下沉或裂缝，必要时采取加固措施。
    （7）护坡施工的安全技术：
    1）打桩前，对邻近施工范围内的已有建筑物、驳岸、地下管线等，必须认真检查，针对具体情况采取有效加固或隔震措施，对危险而又无法加固的建筑征得有关方面同意可以拆除，以确保施工安全和邻近建筑物及人身的安全。
    机器进场，要注意危桥、陡坡、陷地和防上碰撞电杆、房屋等。打桩场地必须平整夯实，必要时宜铺设道碴，经压路机碾压密实，场地四周应挖排水沟以利排水。在打桩过程中，遇有地坪隆起或下陷时，应随时对机器及路轨调平或整平。
    2）钻孔灌注桩施工，成孔钻机操作时，应注意钻机固定平整，防止钻架突然倾倒或钻具突然下落而造成事故。已钻成的孔尚未灌混凝土前，必须用盖板封严。

对各类挡土桩设计的安全要点是什么

各类挡土桩，在施工组织设计中，必须有单项设计和详细的结构计算书，内容应包括下列方面：
    （1）绘制挡土桩设计图，设计图应包括桩位布置、桩的施工详图（包括桩长、标高、断面尺寸、配筋及预埋件详图）、锚杆及支撑钢梁的布置与详图、节点详图（包括锚杆的标高、位置、平面布置、锚杆长度、断面、角度、支撑钢梁的断面及锚杆与支撑钢梁的节点大样）顶部钢筋混凝土围梁或斜角拉梁的施工详图等。设计图应有材料要求说明、锚杆灌浆养护及预应力张拉的要求等。
    （2）根据挖土施工方案及挡土桩各类荷载，对挡土桩结构进行计算或验算。挡土桩的计算书应包括下列项目的计算：
    l）桩的入土深度计算，以确保桩的稳定。
    2）计算桩最危险截面处的最大弯矩和剪力，验算桩的强度和刚度，以确保桩的承载力。
    3）计算在最不利荷载情况下，锚杆的最大拉力，验算锚杆的抗拉强度。验算土层锚杆非锚固段长度，以保证锚杆的抗拔力。
    4）桩顶设拉锚的除验算拉锚杆强度外，还应验算锚桩的埋设深度，以及检查锚桩是否埋设在土体稳定区域内。
    （3）明确挡土桩的施工顺序，锚杆施工与挖土工序之间的时间安排，锚杆与支承梁施工说明，多层锚杆施工过程中的预应力调正等。
    （4）挡土桩的主要施工方法。
    （5）施工安全技术措施以及估计可能发生的问题应如何解决。
