剧院观众厅侧墙装修施工
北京世纪剧院是“中日青年交流中心”建筑群体中的核心工程。它的建筑面积13461m2,外形呈圆柱状,直径58m。
整个建筑的主要部分是观众厅,平面呈扇面状。观众厅上、下两层共1713个座位。世纪剧院功能齐全,设备先进,尤其是它的音响效果堪称一流,这与观众厅侧墙独特的装修形式有很大关系。
第1章 工程概况
观众厅侧墙的基层是平直的现浇混凝土墙面,厚300mm,与观众厅中轴线成21。夹角。装修面是在混凝土墙面上,用角钢作水平拉撑,UC75系列轻钢龙骨作竖向龙骨,在平面上组成角度不同、相互连通的数个三角形折线,如图8-30-1所示。竖向龙骨构成的各个三角形柱体,从不同高度向厅内方向倾斜。侧墙局部装修面剖面见图8-30-2。
侧墙装修面竖向龙骨上附加梯形截面术龙骨,面层为双层硅酸钙板,自下而上层层重叠,呈鳞片状。墙面竖向每隔1190mm有一道水平的空腹方钢带,形成横向贯通的装饰线。为使音响效果更加完美。墙面设置了88个固定扩散体,呈监三角柱状突出于墙面。设置了三角壁灯,灯光向上照射。墙面每个阴角内巧妙地设计了竖向暗装灯槽,从槽内向后上方投光,柔和自然,更增强了厅内的灯光效果,但同时也给施工增加了难度。

第2章 放线
侧墙基底线:侧墙装修面呈折线形,交于观众厅两端走道的踏步上。首先在地面弹出平行于混凝土墙面、与墙面距离为250mm的直线。在该线上量取每个三角形在混凝土墙方向的实际边长,以确定每个阴角点的位置(如图8-30-1中的A、C点)。然后以两线交一点的方法确定每个阳角点的位置(如图8-30-l中的B点)。依次连接各点,可得出侧墙基底线。
在侧墙基层墙面上,弹出水平拉撑角铁的位置线。
在混凝土墙面上,弹出各三角柱体倾斜起点的标高线。
第3章 侧墙装修面龙骨
支撑侧墙面板的龙骨共3部分:一是UC75系列轻钢龙骨;二是固定在轻钢龙骨上的梯形木龙骨;三是构成墙面扩散体的L35边龙骨。
8-30-3-1竖向UC75系列轻钢龙骨的安装
该龙骨按装修面折线排列(图8-30-1),间距450mm。下端地龙骨用膨胀螺栓固定于地面,上端沿顶龙骨封顶。横向贯通龙骨间距1200mm。竖向龙骨的水平拉撑为∟50×5角铁,在混凝土基层一侧与固定在墙面的∟90×9角铁连接,另一端与竖向轻钢龙骨焊接(见图8-30-2)。墙面三角柱体的阳角部位均设双龙骨。
8-30-3-2轻钢龙骨的竖向连接及折点作法

侧墙高达20多米,轻钢龙骨需竖向接长。施工中采用了轻钢龙骨的插接件,有的采用龙骨接头部位加木芯的方法。
竖向龙骨分为两段,折点以上为上龙骨。以下为下龙骨,在上、下龙骨交接处增做沿顶沿地龙骨,折点处用角钢连接(图8-30-2)。
竖向轻钢龙骨的两种加固件(图8-30-3),用以增强龙骨的竖向刚度和整体的稳定。
8-30-3-3竖向龙骨倾角的控制
侧墙装修面从不同高度向厅内倾斜15。,为保证标高的准确,用虹吸管抄平法有较高的准确度,解决了现场无处支架测量仪器的困难。有了斜向起点的位置,即可按图8-30-4所示的方法控制龙骨的倾角。图中A、B、C三点为竖向龙骨的倾斜起点,自各点向墙面作垂直线,即AO1⊥PP′，BO2⊥PP′，CO3⊥PP′;在竖直平面作aA⊥AO1，bB⊥BO2，cC⊥C03;然后在竖直平面内将Aa、Bb、cC向厅内转动15。,即可得到Aa、Bb、cC。这样新的平面A′B′BA和平面B′C′CB就是倾斜15。的斜面。依此方法,在折线上作出各斜面,在每个斜面内安装倾斜的竖向龙骨。为保证每根竖向龙骨倾斜角的准确性,施工时须经常检查。方法是将弹子板靠在倾斜的轻钢龙骨面上,如图8-30-5所示。现场实测水平距离x,并已知高度H,如tg15。×H=x,则倾角正确。.

8-30-3-4墙面扩散体轻钢龙骨的制作安装

扩散体为三棱柱体,分布在两相邻方钢带间的墙面上。其截面为三角形,根据声学要求,三角形的形状有所不同。骨架采用L35型轻钢龙骨,按尺寸要求预制成三角骨架单体,然后焊接固定在竖向龙骨上。
8-30-3-5梯形木龙骨的安装
红白松术龙骨截面为直角梯形,大小有两种(图8-30-2)。用胶和螺钉固定于竖向轻钢龙骨上,间距376.6mm,用于安装面层板。
8-30-3-6侧墙暗装灯槽龙骨的安装
在每边侧墙的8个阴角中有6个预留竖向暗装灯槽。自墙面倾斜起点以上第一道方钢带开始,向上直通到顶。灯槽宽度3l8.86mm(图8-30-6),灯槽深度大于600mm,灯槽底龙骨固定在竖向龙骨的水平拉撑上。
第4章 空腹方钢带安装
空腹方钢30mm×60mm×l.6mm,草绿色烤漆饰面。方钢带自+1.00开始向上每1l90mm一道,其背后有贯通的连接件,用螺丝与竖向龙骨固定。阳角部位的方钢均按平面图的角度预制成形;阴角部位则根据现场位置角度斜截方钢一侧端头,使方钢带在阴角部位接缝对严,不必施焊。厅内同标高的方钢带,横向贯通连成整体。
第5章 侧墙面板的安装
侧墙装饰面全部为双层l0mm厚硅酸钙板,两道方钢带间面层板与木龙骨的安装顺序如图8-30-7所示。面层板用木螺丝与木龙骨固定,术螺丝间距400~500mm,两层面板的螺丝交错排列。面板横向接长时,对缝要严,面层与底层两层板的接缝应错开,接缝处均贴寒冷纱再刮腻子(图8-30-8)。
第6章 板面彩砂喷涂
基层处理：施工前应清除板面油污。方钢带贴胶带保护。板面接缝贴寒冷纱,螺丝孔刮腻子找平。普遍打砂纸,并将板面擦净。
基层滚涂：在处理好的基层上,用毛刷或毛滚筒滚涂一遍水质涂料。

第一遍面层涂料滚涂：基层干燥后,再打一遍砂纸,修补腻子,滚涂第一遍涂料。

喷涂面层：面层底漆干燥后,按要求在涂料中加入细砂,调匀后灌入喷浆斗进行喷涂。喷嘴距墙面30~40mm,喷涂时应厚薄均匀,色泽一致。
清理工作：喷涂完毕,剥去方钢带上的胶带纸,清理墙面,检查有元遗漏之处。




























































