软基处理（振冲填料碎石桩、砂桩）施工监理细则

一、工程概况及其特点
此处略，届时由现场监理人员根据专业工程的具体情况填写。
二、监理依据
1、《建设工程监理规范》  GB50319-2000

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字[2000]116号

3、《建设工程质量管理条例》  国务院279号令

4、                 工程监理规划；

5、                 工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同；

6、_________________工程振冲填料（碎石、砂桩）地基处理施工图；

7、公司有关规定；

8、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002  J220-2002；
9、《深圳地区地基处理技术规范》SLG 04-96
10、《公路工程质量检验评定标准》JTG  F80/1—2004
三、质量检查验收内容与要求
根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004规定，软基处理（振冲填料碎石桩、砂桩）质量检查验收内容与要求如下：
1、基本要求项目：

（1）碎石、砂等材料应符合规定要求；
（2）应严格按试桩结果控制电流、振冲器的留振时间、砂的含水量，确保桩体连续、密实效果，防止断桩和颈缩桩。
2、允许偏差项目：

振冲填料碎石桩、砂桩允许偏差项目检查表

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法、频率

	1
	桩距
	±150mm
	抽查2%

	2
	桩径
	≥设计值
	抽查2%

	3
	桩长
	≥设计值
	查施工记录

	4
	垂直度
	≤1.5%
	查施工记录

	5
	填料量
	≥设计值
	查施工记录


3、外观项目：

截桩后必须铺砂垫层，且表面应平整。
四、需要预防的主要质量通病
1、漏桩；
2、桩身颈缩；

3、填充的碎石料不足或不密实；
4、塌孔。
五、质量控制要点及措施
1、质量预控要点及其措施 ：
1、熟悉设计图纸和相关技术规范；

2、组织或参与设计交底；
3、施工方案审查：施工前监理工程师必须要求施工单位编制详细的施工方案报监理工程师审查，需要重点审查下述内容：
（1）人员资质审查：审查其施工管理人员、技术人员是否具备相应资质，机班长是否具有类似工作经验；

（2）施工工艺审查：审查其施工方法、施工顺序是否合理；

（3）质量、安全保证措施审查：审查其质量、安全保证措施是否可靠。
4、材料质量预控：施工前监理工程师必须对填充用的材料（碎石、砂）进行见证取样检查，合格后才允许使用。
5、人员、机械、设备审查：施工前监理工程师必须审查施工单位的相关施工管理人员和技术人员是否具备相应资质和相关工作经验，拟进场的机械设备的性能与质量是否满足施工工艺要求。
2、施工过程中的质量控制要点及其措施：
1、桩位：审查施工单位的桩位定位方法，检查复核桩位；

2、检查施工机具的就位情况；
3、试验桩：要求施工单位在正式施工前必须先进行试验桩的施工与检验，通过试桩确定密实电流、留振时间、填料用量等重要施工工艺参数，并提交详细的试桩报告。监理人员要对试验桩的施工进行旁站监理；
4、密实电流、留振时间、填料用量控制：施工过程中监理人员必须随时抽查或旁站施单位员对密实电流、留振时间、填料用量等施工参数的控制情况，如发现控制不好，与试桩结果相差较大，则必须要求施工单位暂停施工，查明原因，进行整改，以保障成桩质量；
5、桩径、桩距、桩长、垂直度控制：施工过程中监理人员要随时抽查施工单位对桩径、桩距、桩长、垂直度的控制情况，如发现不符合规范、设计要求，则必须要求施工单位暂停施工，查明原因，进行整改。
3、施工质量的事后控制要点及措施 ：
(1) 工序检查验收：

严把工序质量关，将每道工序的验收作为监理质量控制点。坚持每道工序完工后先由施工单位自检合格，然后报监理复检，监理复检合格予以签认，否则，责令施工单位整改。

①桩位：每个施工区（检验批）完工后，监理必须对照桩位平面图核查桩数，防止漏桩。如发现漏桩，必须要求施工单位补桩；；

②试桩：验证试桩确定的成桩工艺参数，审查批复试桩报告；

③成桩：

对成桩质量按下表进行检查验收：

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法、频率
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法、频率

	1
	桩距
	±150mm
	现场抽查2%
	2
	桩径
	≥设计值
	现场抽查2%

	3
	桩长
	≥设计值
	查施工记录或现场抽查
	4
	垂直度
	≤1.5%
	查施工记录或现场抽查

	5
	填料量
	≥设计值
	查施工记录或现场抽查
	
	
	
	


(2)交工验收：

①单桩荷载试验与地基荷载试验：完工后必须进行单桩荷载试验与地基荷载试验。按照规范要求，确定单桩荷载试验与地基荷载试验的数量及部位，要求委托具备资质的专业检测单位进行检测，监理人员要对检测过程进行旁站。

②竣工验收：在经工序验收、单桩荷载试验与地基荷载试验合格后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。监理机构接到竣工报验申请后要根据上述规范和有关规定的要求进行复验复评，如合格则组织交工验收，否则，责令施工单位整改。
6、 国家或行业的有关强制性规定条文
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002第7.4.4规定：振冲处理后的地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基荷载试验。

七、资料整理
振冲填料（碎石、砂桩）地基处理的施工管理及其交工验收必须做好下述资料整理：
1、施工方案及其报批资料；

2、测量定位资料；

3、试桩报告；

4、材料进场、使用报审资料；
5、机械设备进/出场报审资料；

6、开工报批资料；

7、成桩质量检查验收资料；

8、单桩荷载试验资料；

9、复合地基荷载试验资料；

10、竣工验收资料； 

11、有关监理管理资料：设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日记、监理月报等。
8、 监理流程：见附图
附：振冲填料（碎石、砂桩）地基施工监理流程图：
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