	
房建最新模拟题
模拟试卷四
(考试时间4小时，满分160分)
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．为了保证钢梁受压翼缘不致产生局部失稳，应限制()。
A．自由外伸宽度和厚度之比 B．最大自由外伸宽度
c．最小翼缘厚度 D．自由外伸宽度与梁整体宽度之比
2．下列因素不影响砌体结构允许高厚比的是( )。
A．砂浆强度 B．砌块强度
c．支撑约束条件 D．截面形式
3．水泥初凝和终凝时间计算的开始时间为( )。
A．初凝从加水开始算起，终凝从拌合物完成开始算起
B．初凝从拌合物完成开始算起，终凝从加水开始算起
c．初凝和终凝都从拌合物完成开始算起
D．初凝和终凝都从加水开始算起
4．钢材含有元素中，属于有益元素的是()。
A．磷 B．氧 C．硅 D．硫
5．建筑工程招投标中，下列行为不属于串通投标报价的是( )。
A．投标人相互约定太高或压低投标报价
B．投标开始时采用高报价，在开标前又突然降低价格
c．投标人先内部竞价，确定中标人，再参加竞标
D．招标人在开标前开启招标文件
6．下列情况中，需要办理施工许可证的是( )。
A．某集团投资28万元兴建的办公用房
B．开工报告经国务院批准的某国有企业大型设备厂房工程
c．某集团老总个人投资兴建的面积达3000m2的豪华别墅区
D．某市人民政府投资兴建的200m2的综合办公接待处
7．在钢结构计算中，不考虑梁塑性发展的是()。
A．受弯承载能力 B．整体稳定验算
c．局部稳定计算 D．疲劳验算
8．下列模板中，有利于混凝土冬期施工的是()。
A．组合钢模板 B．木模板 c．滑升模板 D．爬升模板
9．某混凝土长墙，长约380m，墙厚60em，墙高5m，该混凝土工程浇筑时宜采用()。

A．全面分层 B．分段分层 c．斜面分层 D．不分层
10．下列关于防水混凝土结构的说法中，错误的是( )。
A．混凝土结构厚度不应小于250mm
B．不能出现裂缝
C．保护层厚度迎水面不应小于50mm
D．防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝 ’
11．钢材防火性能较差，当达到550~C时，钢材的屈服强度大约降至正常温度屈服强度的
( )。
A．0．3 B．O．5 C．O．7 D．O．9
12．进行混凝土材料立方抗压强度测试时试件应处于标准条件下养护，此标准条件是指
( )。
A．温度15~C~3~C，湿度50％--．5％
B．温度20~E~3~C，湿度95％±5％
c．温度15℃±3~E，湿度50％1~2上
D．温度20cI=±3~C，湿度95％以上
13．下列关于流水施工组织时，流水节拍的确定的说法中，正确的是( )。
A．和施工过程在施工段上的工程量成正比，和专业工作队人数或机械台数成反比
B．和专业工作队或机械的工作班次成正比，和专业工作队人数或机械台数成反比
c．和施工过程在施工段上的工作班次成正比，和专业工作队或机械的工作班次成反
比
D．和专业工作队人数或机械台数成正比，和专业工作队或机械的工作班次成反比
14．下列关于钢筋混凝土结构中的钢筋代换的说法中，正确的是( )。
A．梁中钢筋按等强度原则代换，柱中按等面积代换
B．结构由强度控制时按等强度代换，同钢号钢筋之间按等面积代换
c．同钢号钢筋之间按等强度代换，由强度控制时按等面积代换
D．构件按最小配筋率配筋时按等强度代换，同钢号钢筋之间按等面积代换
15．我国《高层民用建筑设计防火规范》规定的高层建筑范围是( )。
A．7层及7层以上 B．高度超过24m
c．10层及10层1)1 I"_D．7层及以上且高度超过24m
16．工地上常用的混凝土拌合物流动性测试方法为( )。
A．坍落度法 B．标准条件强度试验法
c．混凝土劈裂抗拉强度试验法 D．针人度试验
17．下列关于木材性能的说法中，正确的是( )。
A．木材为各向同性材料
B．木材随含水率提高，体积会不断增加，这就是它的“湿胀”性能
C．各种木材密度基本相同，约为1．55g／em3左右
D．木材含水率指木材中水分含量占干燥木材质量的百分比
18．下列钢材中，有明显屈服点的是( )。
A．钢丝 B．热轧钢筋 c．冷轧带肋钢筋 D．钢铰线
19．普通混凝土材料抗拉强度和抗压强度的关系通常是( )。
A．抗拉强度为抗压强度的1／5~1／10
B．抗拉强度为抗压强度的1／10~1／20
C．抗拉强度不足抗压强度的1／20
D．抗拉强度在抗压强度的1／5之上
20．单层工业厂房中，设置柱间支撑的作用是()。
A．提高抗风能力 B．提高厂房横向刚度
c．提高厂房纵向刚度和稳定性 D．提高厂房竖向承压能力
二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个
错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
1．有明显流幅的钢筋，其性能的基本指标有( )。
A．屈服强度 B．延伸率
c．强屈比 D．焊接性能
E．冷弯性能
2．钢筋混凝土梁中，下列属于防止斜截面破坏的措施为( )。
A．限制梁的截面最小尺寸
B．规定梁最小配筋率
C．适当配置箍筋，并满足规范要求
D．规定混凝土保护层厚度
E．适当配置弯起钢筋，并满足规范要求
3．影响砌体抗压强度的主要因素有()。
A．砖的强度等级
c．砌筑的饱满度等质量
E．砖缝处理质量
4．通常在工程上，用来描述进度的有( )。
B．砂浆的强度等级及其厚度
D．砌筑时砖的含水率
A．持续时间 B．工程活动的结果状态数量
C．流水步距 D．流水节拍
E．劳动工时消耗
5．下列应包括在引进设备和技术的抵岸价费用内的是( )。
A．货价 B．关税 c．国外运输费 D．国内运输保险费 E．银行财务费
6．下列关于工程项目招投标相关内容的说法中，正确的是( )。
A．采用邀请招标，邀请单位不应少于三家
B．为更好的评标，建设单位可以根据不同方案设立多标底
c．承包商在投标截至时撤回投标文件，则不应再作为投标人宣读其名称
D．承包合同应自中标通知书发出之日起30 内订立
E．如果某项目正在进行征地工作，则不能开始施工招标
7．施工临时供电设计中，导线截面应满足的基本要求有( )。
A．具有相当的韧性 B．满足一定机械强度
c．能承受允许电流 D．导线引起的电压降在一定范围内
E．设计时，按重要性系数计算确定
8．建筑工程中，下列情况施工单位不予保修的是()。
A．在保修期内地下室渗水，建设方自行修复后仍不能解决
B．使用3年后屋面开始大面积渗水
c．建成仅半年，该地区发生地震，导致建筑物主体结构倾斜，不能正常使用
D．暖气管道使用四年后不能正常供暖，此前无维修史
E．建筑物位于公路旁，建成1年时因车祸导致结构墙体出现大量裂缝
9．下列关于土的性质的说法中，正确的是( )。
A．在土方工程中，计算土的填挖方数量应考虑土的可松性
B．在土方填筑时，常以密实度控制土的夯实标准
c．土的干密度是指单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比
D．土的渗透性主要取决于土的孔隙特征和水力坡度
E．土的含水量对挖土的难易、土方边坡稳定性、填土的压实等都有重要影响
10．下列关于混凝土材料的运输和泵送的说法中，错误的是( )。
A．混凝土在运送至浇筑地点后，应具有符合浇筑要求的坍落度
B．泵送混凝土粗骨料宜选用碎石，以增强混凝土强度
c．水泥用量太少会影响拌合物强度，为此泵送混凝土规定了最小水泥用量350kg／m3
D．细骨料颗粒级配对混凝土流动性有重要影响，因此应控制砂率在一定范围
E．泵送混凝土合适的坍落度为80。180mm
三、案例题(前3题每题20分；后2题每题30分。请根据背景材料，按要求作答)
1．某施工单位承包了一栋6层钢结构住宅楼的施_72512程。该住宅楼建筑面积为8465m2，
采用钢框架结构体系，工厂预制构件，现场拼装施工。框架梁柱间采用栓焊型连接，即梁翼缘
和柱翼缘采用焊缝焊接，梁腹板和柱翼缘间通过连接件用高强螺栓连接的连接形式。工程从
开始施工至竣工，工期仅100多天，创造了良好的经济效益。
问题：
(1)上述工程中，施工单位应检验钢材的哪些指标保证钢材的塑性?
(2)在进行框架梁柱节点施工时，施工单位可采用哪些焊接方法?常见的焊缝缺陷有哪几
类?
(3)施工中为保证连接质量，需要对梁柱之间的高强螺栓连接进行检验的项目有哪些?
2．河北某市重点高中综合教学楼为现浇框架剪力墙结构，长62．4m，宽16·9m，标准厚高
3．6m，地面以上高42．3m。在第四层和第五层结构完成后，发现这两层柱的钢筋配错,其中内
跨柱少配钢筋44．53cm2，占应配钢筋的66％；外跨柱少配钢筋13．15cm2，占应配钢筋的39％，
留下了严重的事故隐患。
问题：
(1)该质量事故应该怎样处理?
(2)什么是钢筋配料?各种钢筋的下料长度应怎样计算?
(3)若对该例中钢筋隐蔽工程进行验收，须验收哪些内容?
3．某4层砖混结构办公楼，占地面积2000m2，总建筑面积3200m2。施工中采用现砌砖墙、
现浇混凝土梁、混凝土预制板构件。施工中主要用水量是：混凝土和水泥砂浆搅拌用水、消防
用水、现场生活用水。日最大砌砖量为60m2，现场使用了十辆拖拉机、高峰施工人数为150人，
现场不设生活区(砌砖用水定额取250L／m3，拖拉机用水取3001／m3，施工现场生活用水定额取
60L／人·班，每天取两个工作班)。
问题：
(1)试对本例进行用水量计算。
(2)施工单位在现场选择水源时应注意哪些因素?
(3)如需要计算工地现场用电量，应考虑哪些因素?
4．某结构为五层混合结构，建筑面积1448m2，天然地基上钢筋混凝土工程，底层为现浇框
架，作商店用，二至五层为宿舍。其承重墙为含少量钢筋的现浇混凝土墙，厚160mm，隔墙为预
制混凝土板。该工程与1994年4月开始施工，到同年6月安装五层楼板时，突然发生了第四
层承重墙倒塌及五、四、三层楼板坍塌事故。经调查发现，倒塌前几天浇筑了五层墙体混凝土，
经养护强度达到2．74MPa，满足吊装楼板要求后开始吊装。当晚起吊时无专人指挥，加之施工
场地较小，起重工贪方便，在五层两个轴向开间安装了楼板后又再其上顺开间方向堆放了两堆
楼板，放到最后一块时，因楼面荷载太大而出现垮塌事故。事后还发现在开工前未按三级安全
教育的要求对各级工作人员进行安全教育，没有做到施工的安全管理，因此该施工单位、项目
经理部和施工班组均有不可推卸的责任。
问题：
(1)请简要分析这起事故发生的原因。
(2)施工单位应采取哪些措施来预防该案例中发生的坍塌事故?
(3)施工单位应组织的三级安全教育的内容有哪些?
(4)在施工过程中，安全管理的六项基本原则是什么?
5．某单位拟建一职工活动中心综合楼，经当地主管部门批准，自行组织该项目的施工公开
招标工作。经研究确定了以下招标程序：(1)成立项目施工招标工作小组；(2)编制招标文件；
(3)发布招标邀请书；(4)报名投标者的资格预审；(5)向合格的投标者发招标文件及设计图纸、
技术资料等；(6)建立评标组织，制订评标、定标办法；(7)公开开标会议，审查投标书；(8)组织
评标，决定中标单位；(9)发中标通知书；(10)建设单位与中标单位签订合同。
问题：
(1)上述过程是否合适，若有不合适之处请改正。
(2)该建设单位评标组织在进行评标时，应主要比较投标单位的哪些条件?
(3)施工单位在进行投标报价时，常用的方法有哪些?
(4)该建设单位应符合哪些基本条件才可以进行招标活动?
一、单项选择题
1．A 2．B
11．C 12．D
二、多项选择题
1．ABCE
6．ADE
模拟试卷四参考答案
3．D 4．C 5．B 6．C 7．D 8．B 9．B 10．B
13．A 14．B 15．C 16．A 17．B 18．B 19．B 20．C
2．ACE
7．BCD
3．ABCD
8．CDE
4．ABE
9．ACDE
5．ABCE
10．BC
三、案例题
1．(1)答：应检验伸长率和断面收缩率。
(2)答：可采用的焊接方法有手工电弧焊、气体保护焊、自保护电弧焊、埋弧焊、电渣焊、等
离子焊、激光焊、电子束焊、栓焊等。焊缝缺陷分为六类：裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合和未焊
透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。
(3)答：高强螺栓连接施工的主要检验项目包括：螺栓实物最小荷载检验；扭剪型高强度螺
栓连接副预拉力检验；高强度螺栓连接副扭矩检验；高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复
验；高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数检验。
2．(1)答：由于柱是该框剪结构的主要受力构件，柱的配筋减少将严重影响结构安全，必须
进行加固处理。
(2)答：配料是根据构件配筋图计算构件各钢筋的直线下料长度、总根数及钢筋总重量，然
后编制钢筋配料单，作为备料加工的依据。为使钢筋满足设计要求的形状和尺寸，需要对钢筋
进行弯折，而弯折后钢筋各段的长度总和并不等于其在直线状态下的长度，所以要对钢筋剪切
下料长度加以计算。各种钢筋下料长度可按下式计算：钢筋下料长度=外包尺寸+钢筋末端
弯钩或弯折增长值一钢筋中间部位弯折的量度差值。
(3)答：须对以下内容进行验收：①纵向钢筋的品种、规格、数量、位置等；②钢筋的连接方
式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；③箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；
④预埋件的规格、数量、位置等。
3．(1)解：
施工用水量，按日最大砌砖量计算，其中K。取1．05，＆取1．5，Ⅳ。取250L／n13计算得：
g1=1．05×250×60×1．5／(8×3600)=0．82(L／s)
施工机械用水，其中Kl取1．05，＆取1．5，Ⅳ2取300 L／m3计算得：
g2=1．05×300×10×1．5／(8×3600)=0．16(L／s)
施工现场生活用水量，计算得：
q3：150×60×1．5／(8×2×3600)=0．23(L／s)
现场不设生活区，不计算q4消防用水量计算，本施工现场面积远小于25ha，q<取10(Ls)，
则：
Ql+92+93=1．2l<10(Ls)
总用水量计算，因工地面积小于5000m2，得：
Q=g5=10(L／s)
(2)答：①水量充沛、可靠，能满足整个工程建设项目施工用水需要；②生产用水的水质，特
别是生活饮用水的水质，应当符合国家有关标准的规定；③所设置的取水、输水设施，一定要安
全、可靠、经济；④选择的水源，施工、运转、管理和维护的方便；⑤施工用水应与农业、水利综合
利用。
(3)答：施工现场用电量，可分为动力用电量和照明用电量两类。在计算用电量时，应考虑
到：全工地使用的电力机械设备、工具和照明的用电功率；施工总进度计划设计中，施工高峰期
间的用电数量；各种电力机械的利用情况等。
4．(1)答：起重工贪方便，不按规定安装楼板，擅自在新浇筑墙且刚安装的楼板上堆放楼
板，造成承载力不足是这起事故的直接原因；起重工没有安全意识，麻痹大意，施工现场缺少专
门管理人员是造成这起事故的间接原因。
(2)答：施工单位应采取以下措施来防止墙体和楼板坍塌事故的发生：①大型模板、墙板的
存放，应设置垫木和拉杆，或者采用插放架，同时必须绑扎牢固，以保持稳定；②楼板与墙体的
搭接应符合设计规定，楼板就位后应及时浇灌混凝土固定，在固定的楼板上不得堆放物品，以
防楼板塌落。
(3)答：三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级教育的
内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规
定：公司教育内容是国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安
全规章制度等；项目经理部教育内容是工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存
在的不安全因素等；施工班组教育的内容是本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律
和岗位讲评等。
(4)答：①坚持安全与生产管理并重的原则；②坚持安全管理具有目的性的原则；③坚持
“预防为主”的原则；④坚持安全管理重在控制的原则；⑤坚持“四全”管理的原则；⑥坚持在管
理中发展、提高的原则。
5．(1)答：①第三条“发布招标邀请书”，应改为“发布(刊登)招标通告(公告)”；②第2、3
条中间应加一条制订标底；③第5、6条中间应加一条组织投标单位踏勘现场，并对投标文件答
疑。
(2)答：应主要对以下条件进行比较：①投标报价合理；②建设工期适当；③施工方案先进
可行；④企业质量业绩充分，社会信誉良好。
(3)答：主要有①扩大标价法；②开口升级报价法；③多方案报价法；④突然袭击法。
(4)答：①建设单位必须是法人，依法成立的其他组织；②有与招标工程相适应的经济、技
术管理人员；③有组织编制招标文件的能力；④有审查投标单位资质的能力；⑤有组织开标、评
标、定标的能力。



