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第7章  尺 寸 标 注

本章重点：

· 尺寸的标注

· [image: image1.png]


公差尺寸的标注

· 尺寸的快速标注

· 尺寸的编辑

一个工程在开始设计时，各实体的尺寸是不确定的，而最终的图纸主要作用是表达实体的形状，即实体各部分的真实大小和确切位置。只有进行尺寸标注才能知道各个部分是否匹配，才能反映有关公差、配合以及连接状况，一张图纸有了正确的尺寸标注才有意义。本章重点介绍AutoCAD的尺寸标注功能，以及如何标注形位公差。

尽管AutoCAD提供的尺寸标注选项如此之多，但它仍不失为AutoCAD管理的很成功的一类文本，它将节省用户宝贵的时间，并减少图上的错误尺寸标注。

图7.1，图7.2为AutoCAD 2002的Quick Dimension下拉菜单和Dimension（尺寸标注）工具栏。

[image: image102.png]652 RRLZOBHR




图7.2  Dimension工具栏

7.1  尺寸的组成

一个完整的尺寸由如图7.3所示尺寸界线（Extension Line）、图7.4所示尺寸线（Dimension Line）、图7.5所示尺寸箭头（Dimension Arrow）和尺寸文本（Dimension Text）四部分组成。有时还包括如图7.6所示的中心标记（Center Mark）。

[image: image2.png][ B4



          [image: image3.png][ A




           图7.3  尺寸界线图                             图7.4  尺寸线
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     图7.5  尺寸箭头                            图7.6  中心标记

通常AutoCAD把尺寸的尺寸线，尺寸界线、尺寸箭头，尺寸文本以块的形式放在图形文本中，一个尺寸为一个对象。下面分别介绍这四个基本组成部分以及中心标记的特点。

1．尺寸界线  为了标注清晰，通常用尺寸界线（如图7.3所示）将尺寸引到实体之外，有时也可用实体的轮廓线或中心线代替界尺寸界线。

2．尺寸线  尺寸线可以是一条带有双箭头的单线段或带单箭头的双线段（图7.4左图及中图所示）；也可以是两端带有箭头的一条弧或带单箭头的两条弧（如图7.4右图所示）。

3．尺寸箭头  尺寸箭头（如图7.5所示）用来标注尺寸线的两端。它是为画机械制图而设置的。有时为了适用于用户所画的图纸的风格，常常也对尺寸标注的外观上作一些变化，而建立一些标尺的尺寸标注式样。

4．尺寸文本  尺寸文本为标注尺寸大小的文本。尺寸文本可能是基本尺寸，也可能会有尺寸公差。其中的尺寸公差分为上下偏差。同时尺寸文本可能是极限尺寸，极限尺寸包括最大极限尺寸和最小极限尺寸。

5．中心标记  中心标记（如图7.6所示）是为圆和圆弧而设置的。中心线标注是中心标记的延伸，用户可以用中心标记，也可以用中心线标注。

尺寸标注的类型有许多，如水平标注（Horizontal Dimension）、垂直标注（Vertical Dimension）、基线标注（Baseline Dimension）、连续标注（Continue Dimension）、平齐标注（Aligned Dimension）、角度标注（Angle Dimension）、半径标注（Radial Dimension）和直径标注（Diameter Dimension）等。尺寸标注的类型如图7.7所示。
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图7.7  尺寸标注类型

7.2  标注线性型尺寸

线性型尺寸标注是指标注线性方面的尺寸，它又分为水平标注、垂直标注、基线标注、连续标注、旋转标注、平齐标注等多种类型，对不同的类型，尺寸标注的命令也不相不同，下面按命令分四种情况分别作介绍。

7.2.1  标注水平尺寸、垂直尺寸、旋转尺寸

在AutoCAD中，把水平尺寸、垂直尺寸和旋转尺寸归结为长度类的尺寸。用户可以通过AutoCAD提供的Dimlinear命令标注水平尺寸、垂直尺寸、旋转尺寸。启动Dimlinear命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimlinear或Dimlin或DLI。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Linear子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Linear Dimension图标[image: image7.bmp]。

Dimlinear命令的具体操作过程如下。

用上述几种方法中的任一种命令输入后AutoCAD会提示：

Specify first extension line origin or <select object>:

在此提示下用户有两种选择：一种是直接回车；另一种是选择一点作为尺寸界线的起始点。

1．直接回车。AutoCAD会提示：

Select object to dimension:  选取要标注的实体

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

该提示行中各选项的含义如下。

· Specify dimension line location  确定尺寸线的位置。若用户直接选取尺寸线的位置，则AutoCAD自动测量长度，并标出相应的尺寸。

· Text  输入并制定单行文本。执行该选项时有如下提示：

Enter dimension text <1.7722>:  输入新的文本值

Mtext  输入并制定多行文本。执行该选项时弹出图6.1所示的“多行文本编辑器”对话框。用户可利用该对话框输入文本并制定文本的格式。
· Angle  确定尺寸文本所放置的角度。执行该选项时有如下提示：

Specify angle of dimension text（输入文本的旋转角度）

· Horizontl  标注水平尺寸。执行该选项时会有如下提示：

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

在该提示下，若确定了尺寸线的位置，即可标注出水平方向的尺寸。同时，也可以用Mtext、Text、Angle选项确定要标注的尺寸文本或尺寸文本的倾斜角度。具体操作与前面所介绍的相似。

· Vertical  标注指定垂直型尺寸。执行该选项时会提示：

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

在此提示下，若确定出尺寸线的位置，可标注出垂直方向的尺寸。同时，也可用Mtext、Text、Angle选项确定要标注的尺寸文本或尺寸文本的倾斜角度。具体操作与前面所介绍的相似。

· Rotated  标注指定角度型尺寸。执行该选项时会提示：

Specify angle of dimension line <0>:  输入旋转角度
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

在该提示下，用户可直接输入尺寸线的位置，也可选择尺寸标注的方式。

2．定尺寸界线的起始点  若在“Specify first extension line origin or <select object>:”提示下选取第一条尺寸界线的起始点，则AutoCAD会提示：

Specify second extension line origin: 选取另一条尺寸界线的起始点。

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

此提示行中各选项的含义与前面所介绍的同名项的含义相同，这里不再介绍。

7.2.2  标注平齐尺寸

在用户绘制的图形中，经常遇到斜线或斜面的尺寸标注。AutoCAD提供Aligned的命令可以帮助用户进行该类型的尺寸标注。启动该命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimaligned。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Aligned子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Aligned Dimension图标[image: image8.bmp]。

Dimaligned命令的具体操作过程说明如下。

用上述几种方法中任一命令输入后会有如下提示：

Specify first extension line origin or <select object>:

在此提示下，用户有两种选择：一种是直接回车；另一种是选择一点作为尺寸界线的起始点。

1．若在提示下直接回车，执行该选项时会有如下提示：

Select object to dimension:  选取要标注尺寸的实体

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

该提示行中各选项的含义如下。

· Specify dimension line location  确定尺寸线的位置。若用户直接确定尺寸线的位置会按自动测量的长度标出相应的尺寸。

· Mtext  输入并制定尺寸文本。执行该选项时会弹出图6.1所示的“多行文本编辑器”对话框，用户可利用该对话框输入文本并制定文本的格式。

· Text  直接确定文本的内容。

· Angle  确定尺寸文本的放置角度。执行该选项时会提示：

Specify angle of dimension text:   输入文本的旋转角度

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

2．若在提示下直接选取一点，作为第一条边界线的起始点，则执行该选项时会有如下提示：

Specify second extension line origin:  选取另一条尺寸界线的起始点

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle]:

该提示行中各选项的含义与前面介绍的同名选项的含义相同，这里不再介绍。

7.2.3  基线标注

在用户绘制的图形中，往往需要以某一面或某根线作为基准，其他的尺寸按该基准进行定位，这就是基线标注。AutoCAD提供的Dimbase命令，可以帮助用户进行该类型的尺寸标注。启动Dimbase命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimbase或Dimbaseline。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Baseline子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Baseline Dimension图标[image: image9.bmp]。
具体操作过程说明如下。

在执行该命令操作之前，应先标注出一个尺寸把该尺寸的先选取的边界边作为基线。用上述方法中任一种命令输入后会有如下提示：

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

在上面的提示下直接确定另一尺寸的第二条尺寸界线的引出点位置就自动标注出尺寸。同时AutoCAD仍会提示：

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

此时，用户即可直接回车结束该操作，也可继续选取尺寸的第二引出点，直至标注完所有尺寸。

7.2.4  连续标注

连续标注是指首尾相连的尺寸标注。在AutoCAD中，用户可以用过如下几种方法输入DIMCONTINUE命令：

· 键盘输入  Dimcint或Dimcontinue。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Continue子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击的Continue Dimension图标[image: image10.bmp]。

具体操作过程如下。

在进行连续标注之前，必须先标注出一个相应的尺寸。用上述方法中任一种命令输入后会有如下提示：

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

在此提示下直接确定另一尺寸的第二引出点的位置，就可从标注出尺寸。同时会继续出现如下提示：

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

此时用户可再确定另一尺寸的第二引出点位置继续标注尺寸，也可直接回车，结束该操作。

注意：在选取引出点时，可用目标捕捉命令，这样方便快捷；旋转标注是标注某一对象在指定方向投影的长度。

7.3  标 注 角 度

用户可以利用提供的DIMANGULAR命令绘制角度型的尺寸。启动DIMANGULAR命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  DIMANG 或DIMANGULAR或Dam。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Angular子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Angular Dimension图标[image: image11.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种命令输入后会有如下提示：

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

在上述提示行中，用户可以有如下四种标注选择：标注一段弧的中心角；标注圆上任一段弧的中心角；标注两条不平行直线之间的夹角；根据三点来标注其夹角。

下面分别介绍这四种标注的具体操作过程。

1．标注圆弧的中心角  在上述提示下直接选取圆弧，AutoCAD会有如下提示：

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸线的位置  

AutoCAD会按测量值标注出角度。用户也可以通过Mtext、Text、Angle选项重新设置标注的尺寸文本与尺寸值的倾斜角度，具体的操作与前面介绍的相同。 

2．标注圆上某段弧的中心角  在上述提示下直接点取圆上一点，则AutoCAD会提示：

Specify second angle endpoint:  点取任一点，此点可在圆上，也可以不在  

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸线的位置  

执行该命令后AutoCAD会标注出一个从圆心为顶点从通过所选两个点的直线为尺寸界线的角度标注。同时，用户可用Mtext、Text、Angle选项确定标注的尺寸值与尺寸值的倾斜角度。

3．标注两条不平行直线之间的夹角  在上述提示下直接选取一条直线，AutoCAD会有如下提示：

Select second line:  选取第二条直线。

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸线的位置

执行该命令后AutoCAD会标注出两条直线之间的夹角。

4．标注由三个点确定的角度  在上述提示下直接回车，AutoCAD会提示：

Specify angle vertex:  输入一点作为角的顶点

Specify first angle endpoint:  输入角的第一个端点

Specify second angle endpoint:  输入角的第二个端点

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸线的位置  

执行完以上操作后会根据给定的三点标注角度。

7.4  标 注 直 径

用户可以通过AutoCAD提供的Dimdiameter命令标注圆或圆弧的直径。输入Dimdiameter命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimdia或Dimdiameter或DDI。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Diameter子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Diameter Dimension图标[image: image12.bmp]。

具体的操作过程如下。
用上述几种方法中任一种命令输入后会有如下提示：

Select arc or circle:  选取要标注的圆或圆弧

Dimension text = 4.2827  输入直径值

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  输入尺寸线的位置

则AutoCAD标注出用户所选的圆或圆弧的直径，同时用户也可以用Mtext、Text、Angle改变的尺寸值和尺寸的倾斜角度。

图7.8所示3种常见的直径尺寸标注类型。
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图7.8  常见的直径尺寸标注类型

注意：假如在所标注的圆中放不下尺寸标注文字，则AutoCAD把尺寸标注文字放在圆外。若在“Dimension text:”提示下回车，则AutoCAD按该值标注直径尺寸，并自动在尺寸前加“Φ”；若输入新的直径值，需在前面加“%%C”的字符串，这样才能使标注出的直径数值前面加“Φ”。

7.5  标 注 半 径
用户可以利用AutoCAD提供的Dimradiusd命令标注圆或圆弧的半径尺寸。启动D Dimradiusd命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimrad或Dimradiusd或DRI。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击项。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击的Radius Dimension图标[image: image14.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述方法中任一种命令输入后，则AutoCAD会提示：

Select arc or circle:  选取要标注的圆或圆弧
Dimension text = 2.1414  输入半径值
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  输入尺寸线的位置
执行完以上操作后标注出用户所选的圆或圆弧的半径。用户也可以用Mtext、Text、Angle改变尺寸值和尺寸的倾斜角度。图7.9显示了几种常见半径标注类型。
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图7.9  常见的半径标注类型

注意：假如所标注尺寸在要标注的圆内放不下，则AutoCAD会把它移到圆的外面。若在“Dimension text:”的提示下直接回车，则AutoCAD按该值标注半径尺寸，并自动在尺寸前加“R”，若输入新的半径值则需要在前加“R”。

7.6  引 线 标 注

用户可以利用AutoCAD提供的Leader命令标注引线。启动Leader命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Leader或Le。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Leader子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Leader Dimension图标[image: image16.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种命令输入后会有如下提示：

Specify first leader point, or [Settings]<Settings>:

在该提示下，用户可以有如下的两种选择。

1．直接输入旁注指引线的起点  执行该选项时会提示：

Specify next point:  输入旁注引线的另一点

Specify next point:

Specify text width <0.0000>:   输入文本的宽度

Enter first line of annotation text <Mtext>:

该提示行中各选项的含义如下。

· 用户在该提示下输入一点，则AutoCAD把该点作为文本的起点。
· 若在该提示下，用户直接回车，则AutoCAD会弹出图6.1所示的Multiline Text Editor（多行文本编辑器）对话框。

2．直接回车  执行该选项时，AutoCAD弹出图7.10所示的Leader Settings（引线设置）对话框。

对话框中有Annotation、Leader Line & A…和Attachment三个选项卡，分别具有不同的内容。下面分别介绍各选项卡的含义：

（1）Annotation  注释。图7.10为Leader Settings对话框中Annotation选项卡。

下面介绍该选项卡中各选项的含义：

Annotation Type  在该设置区中，用户可以设置注释的类型。该设置区中各选项的含义如下：

MText  用户可利用图6.1的对话框标注多行文本。

Copy an Object  从图形的其他部分拷贝文本至当前旁注指引线的终止端。

Tolerance  标注尺寸公差。

Block Reference  把块以参考形式插入。

None  不进行注释。即只画指引线，而不加任何注释内容。

MText options  文本选项。只有选取Annotation设置区的Mtext选项时，该设置区才高亮度显示，否则呈现灰色。该设置区的具体内容如下：

Prompt for width  提示输入文本宽度。用户选中该选项后，以后每次执行标注文本选项时，AutoCAD均提示用户输入文本的宽度。

Always left justify  所标注的文本总是左对齐。

Frame text  添加文本框架。

Annotation Reuse  重新使用注释。在该设置区中，有如下具体内容：

· None  不标注文本。

· Reuse Next  下次再使用。

· Reuse Current  当前重新使用。
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图7.10  Leader Settings对话框

（2）单击Leader Line & Arrow选项卡，则出现图7.11的Leader Line & Arrow选项卡。

该对话框中各选项的含义如下。

Loader Line  指引线。在该设置区，用户可以通过Straight或Spline单选钮设置指引线的类型。其中，Straight是指利用直线标注指引线；Spline是指利用多义线标注指引线。

Arrowhead  箭头。单击其右边的箭头，将出现图7.12所示的AutoCAD2002提供的箭头选项的下拉列表。用户可以从中选取箭头类型，也可以用User Arrow…重新设置。

Number of Points  确定指引线的点数。用户可以选取No Limit项，也可以在下面重新设置。

Angle Constraints  旋转角度的限制。First限制起始角度的大小。Second Segment限制第二段。单击右边的箭头，将出现如图7.13所示的限制旋转角度的下拉列表选项，用户可以通过它进行设置。

（3）单击Attachment选项卡，则出现图7.14所示Attachment（附件）选项卡。

用户可以通过该对话框设置尺寸标注的小一些附件。在该对话框的底部的Underline bottom line复选项控制是否在尺寸标注底部划线。
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图7.11  Leader Line & Arrow选项卡
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图7.12  AutoCAD 2002提供的箭头选项            图7.13  限制旋转角度的选项
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图7.14  Attachment选项卡

注意：与其他一般的尺寸标注和实体一样，使用Object Properties工具栏上的Properties可以从中修改引线的属性，包括它的文字。用引线标注时，标注的尺寸不能成为块。

7.7  标注坐标尺寸

用户可以利用AutoCAD提供的Ordinate命令进行坐标尺寸的标注。启动Ordinate命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimord或Dimordinate。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Ordinate子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Ordinate Dimension图标[image: image22.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种命令输入后，AutoCAD会提示：

Specify feature location:  输入一点

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

在提示行中用户可以有如下的几种选择，这几种选择的具体含义以及操作过程说明如下。

1．Specify leader endpoint  指定另外一点。AutoCAD根据用户给出两点的坐标差生成坐标尺寸。

若用户指定的两点的X坐标的差比Y坐标的差大，则生成X坐标；若用户指定的两点的Y坐标差比X坐标差大，则生成Y坐标。

2．Xdatum  生成X坐标。执行该选项会有如下提示：

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:  输入一点
指定完另外一点后，无论用户指定的两点是X坐标差大还是Y坐标差大，AutoCAD只生成X坐标。

3．Ydatum  生成Y坐标。执行该选项会有如下提示：

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:  输入一点

指定完另外一点后，无论用户指定的两点是X坐标的差大还是Y坐标差大，AutoCAD只生成Y坐标。

4．Mtext  确定标注文本的内容。执行该选项时，会弹出如图6.1所示的“多行文本编辑器”对话框，用户可以在该对话框的文本框中输入所要标注的文本内容以及文本样式。

5．Text  标注单行文本。用户可以利用该选项标注单行文本。

6．Angle  确定文本的旋转角度。用户可以通过该选项确定标注文本的旋转角度。

7.8  中 心 标 注

用户可以利用AutoCAD提供的Dimcenter命令进行中心标注。启动Dimcenter命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Dimcenter。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Center Mark子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Center Mark图标[image: image23.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种输入命令后会有如下提示：

Select arc or circle:  选取圆弧或圆 

用户选取完圆或圆弧后，AutoCAD将标注出中心标注。

用户可以通过尺寸变量系数DIMCEN控制中心标注的形式。当该变量系数的值大于0时，作中心标记，且该值是中心标记线长度的一半（如图7.15中图所示）；当变量的值小于0时，画出中心线且该值是中心线在圆中心处十字线长度的一半（如图7.15右图所示）；当变量的值等于0时，不画出中心线（如图7.15左图所示）。
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图7.15  中心标注

7.9  利用Dim命令标注尺寸

启动Dim命令后会有如下提示：

Command: Dim

Dim:

在“Dim:”提示下输入不同的尺寸标注，就可以进行不同的尺寸标注。

7.9.1  水平标注、垂直标注、平齐标注

Dim:hor

Specify first extension line origin or <select object>:

在此提示下，用户可有两种选择：一是确定第一条尺寸界线的起始点，另一种是直接回车。下面分别介绍这两种选择。

1．确定选择第一条尺寸界线的起始点

Specify second extension line origin:  选取第二条尺寸界线的起始点

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸线所通过的点

· 如果执行Mtext选项，则AutoCAD会弹出图6.1所示的“多行文本编辑器”对话框。用户可以利用该对话框设置标注的尺寸内容。

· 如果执行Text选项，则AutoCAD会有如下提示：

    Enter dimension text <2.8138>：

用户可输入具体的尺寸值，而且还可以给尺寸加前、后缀。

· 如果执行Angle选项，则AutoCAD会有如下提示：

    Specify angle of dimension text:

用户可输入尺寸文本的旋转角度，最后标出的尺寸文本要以该角度旋转。

2．直接回车  若在该提示下直接回车，则AutoCAD会有如下提示：

Select object to dimension:  选取要标注尺寸的边

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]：

在该提示下各选项的含义与前面介绍的同名项相同。

用户还可以利用Dim命令进行其他的尺寸标注。其中垂直标注（VER）和平齐标注（ROT）两项的操作过程与水平标注操作过程基本相同，不再介绍。

7.9.2  基线标注

进行基线标注之前，必须先标注一个尺寸，以便下面标注的尺寸与先标注的尺寸共享第一根尺寸界线，同时，下面标注尺寸的尺寸线的方向与上一个尺寸的尺寸线方向相同，尺寸线的位置相对于上一个尺寸线的位置移动了一定的距离。

进行基线标注的具体操作过程如下。

Dim: Bas

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

在该提示下用户有如下的两种选择，它们分别是：

1．选取尺寸界线的另一个端点。执行该选项时会有如下的提示：

Enter dimension text <2.6713>:  输入尺寸值

执行完以上操作后，AutoCAD会根据用户的设置完成基线标注。

2．直接回车  执行该选项时会有如下提示：

Select base dimension:  选取某一尺寸界线

此时AutoCAD会以该尺寸界线作为基线标注型尺寸的尺寸基线。同时继续提示：

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <1.7076>:

以上两提示行中各选项的含义与前面介绍的同名选项的含义相同，不再介绍。

7.9.3  连续标注

连续标注之前，必须先标注一个尺寸，以便连续标注选取上一个尺寸的靠近连续标注的一个尺寸界线，作为尺寸的起始界线。

具体的操作过程如下。

Dim: Con

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

在该提示下，用户有如下的两种选择，它们分别是：

1．选取另一个尺寸界限。执行该选项时会有如下提示：

Enter dimension text <1.4866>:  输入尺寸值  

执行完以上操作后，AutoCAD会根据用户的设置完成连续标注。

2．直接回车。执行该选项时会有如下提示：
Select continued dimension:  选取新的连续尺寸标注的界限  

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>

Enter dimension text <1.7076>:

以上两选项的含义与前面介绍的同名选项的含义相同，不再具体介绍。

7.9.4  角度型尺寸标注

具体的操作过程如下。

Dim: Rot

Specify angle of dimension line <0>:  输入尺寸线与水平坐标轴正方向的夹角  

Specify first extension line origin or <select object>:

在该提示下用户有两种选择：一种是确定第一条尺寸界线的起始点；另一种是直接回车。

1．确定选择第一条尺寸界线的起始点

若在上述提示下选择第一条尺寸界线的起始点，则AutoCAD会有如下提示：

Specify second extension line origin:  选择第二条尺寸界线的起始点  

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸线所通过的点  

· 在该提示下，若执行Mtext选项。则AutoCAD会弹出图6.1所示的“多行文本编辑器”对话框。

· 在该提示下，若执行Text选项，则AutoCAD会有如下提示：

Enter dimension text <1.8166>:

此时用户可输入具体的尺寸值。

· 若选择Angle选项，则AutoCAD会有如下提示：

Specify angle of dimension text:

用户可输入尺寸的旋转角度。此时最后标注的尺寸文本将以该角度旋转。

2．直接回车

若在上述提示下直接回车，则AutoCAD会有如下提示：

Select object to dimension:  选取要标注尺寸的实体  

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

该提示行中各选项的含义与前面介绍的同名选项相同，不再介绍。

7.9.5  角度标注

Dim: Ang

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

与命令Dimang一样，用户可标注出一段圆弧的中心角、圆上某一段弧的中心角、两条不平线之间的夹角以及根据三个点来标注角度。具体的操作过程与Dimang相同，本节不再具体介绍。

7.9.6  直径标注

Dim: Dia

Select arc or circle:  选取要标注的圆弧或圆  

Enter dimension text <3.4149>:  或输入新的直径值  

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

此提示项与前面介绍的Diameter Dimension命令的同名项含义相同。

则标注出直径尺寸。

7.9.7  半径标注

Dim: Rad

Select arc or circle:  选取要标注的圆弧或圆  

Enter dimension text <3.4149>:  或输入新的半径值  

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

此提示项与前面介绍的Radmeter Dimension命令的同名项含义相同，不再介绍。

执行完以上操作后，AutoCAD按所定义的格式标注出半径尺寸。

7.9.8  引线标注

Dim: Lea

Leader start:  选取起始点  

To point:  点取另一点  

To point:  继续点取点  

To point:  也可再点取点  

Dimension text <1.0686>:  也可输入新的标注文本  

执行完以上操作后，AutoCAD按指定格式标注指定的内容。

注意：尺寸文本的默认值是上一次引线标注操作时的标注值，而不是测量值；当第一段引线的长度小于箭头长度的两倍时，不再画出箭头。

7.9.9  绘制中心标记

Dim: Cen

Select arc or circle:  选取圆或圆弧  

AutoCAD会标注出所选的圆或圆弧的中心。
7.9.10  标注坐标尺寸
Dim: Ord

Specify feature location:  选取一点  
Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

Enter dimension text <82.96>:

以上提示行中的各项功能与DIMORD命令的同名项功能相同，这里不再介绍。

7.10  设置尺寸标注

尺寸包括尺寸线，尺寸界线，尺寸文本以及箭头，它们的式样、大小、以及它们之间的相对位置，都是可以利用相应的命令或对话框进行设置，从满足用户在不同情况下的不同需要。

7.10.1  设置尺寸标注样式

用户可以通过如下的几种方法启动Style Dimension命令：

· 键盘输入  DDIM或D。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Style子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Style Dimension图标[image: image25.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种命令输入后，AutoCAD会出现如图7.16所示的Dimension Style Manager(尺寸标注样式管理器)对话框。
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图7.16  Dimension Style Manager对话框

该对话框中各选项的含义分别如下。

1．Current Dimstyle  当前的尺寸标注样式。

2．Styles  显示已有的尺寸标注样式。

3．List  列表显示。单击右边的箭头，显出列表内容的类型。分两类为All style/Style in Used，它们的含义分别是显示所有的样式和显示在使用的样式。

4．Preview of *  预览选中的*样式（“*”代表所选的尺寸标注类型）。在样式预览窗口，用户可以看到用户对尺寸样式的更改，这样即为用户提供了可视化的操作反馈，也减少了出错的可能。

5．Description  说明选取的尺寸标注样式。

6．Set Current  建立当前尺寸标注类型。

7．New…  新建尺寸标注类型。单击该按钮，将出现图7.17所示的Create New Dimension Style（创建新的尺寸标注样式）对话框。

[image: image27.png]New Sty Name:

Start Wit [yl averides> =
Usefor.[al dimensions =

= e





图7.17  Create New Dimension Style对话框

8．Override…  替换。单击该按钮将出现Override Current Style（替换当前样式）对话框。

9．Compare…  比较尺寸标注样式。单击该按钮时，将出现图7.18所示的Compare Dimension Style （比较尺寸标注样式）对话框。比较功能可以帮助用户快速的比较几个标注样式在参数上的区别。
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图7.18  Compare Dimension Style 对话框

10．Modify…  修改所要标注的尺寸类型。单击该按钮，将出现图7.19所示的Modify Dimension Style（修改尺寸标注样式）对话框。
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图7.19  Modify Dimension Style对话框

用户可以利用该对话框分别有修改尺寸标注的线型和箭头、文本、基本单位格式、更改单位格式、公差等选项卡，下面分别介绍。
1．单击Primary Units选项卡，将出现图7.20所示修改尺寸标注样式Primary Units选项卡的对话框界面。用户可以利用它设置尺寸标注的基本单位格式。
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图7.20  Primary Units选项卡

该对话框中各选项的含义分别如下。

· Linear Dimensions  在该设置区内，用户可设置线性尺寸标注。具体的设置选项如下。

Unit format  确定标注尺寸时所使用的单位制。单击该项中的小箭头，AutoCAD会弹出一下拉列表。列出Scientific、Decimal、Engineering、Architectural以及Fractional五项。用户可从中选取所需要的。

Precision  确定标注尺寸的尺寸精度。

Fraction format  设置分数格式。

Decimal Separator 小数点的符号。这些符号可以是句号（Period）、逗号（Comma）、空格（Space）三种，用户可从中选取自己所需的符号。

Round off  确定数字的取舍。

Prefix  在尺寸标注文字的前面加上前缀。

Suffix  在尺寸标注文字上加后缀。

Measurement Scale  尺寸比例。在该设置区中，用户可通过Scale factor和Apply to layout dimensions only这两项分别设置尺寸的比例，比例应用范围是否为图纸空间。

Zero Suppression  抑制零点。在该设置区中，有Leading、Trailing、0 Feet和0 Inches四项。它们的含义分别如下。

用户如果选取Leading项，则小数点前面的第一位零将省略，如“0.324”将变为“.324”。

用户如果选取Trailing项，则小数点后无意义的零将省略。如：“27.0000”将变为“26”；“3.6600”将变为“3.66”。

用户如果选取0 Feet项，则AutoCAD将小于1英尺的尺寸省去前面的零值。例：“0'-6 1/2"”变为 “6 1/2"”。

用户如果选取0 Inches项，则AutoCAD将进行这样的取舍：“1'-0"”变为“ 1'”。

· Angular Dimensions  标注角度型尺寸。在该设置区中，用户可设置尺寸的单位和精度。

Units format  用户单击其右边的下拉箭头，将弹出一下拉列表，表中有Decimal Degrees、Degrees/Minutes/Seconds、Grads、Radians和Surveyor这五项，用户可从中进行选取。

Precision  角度精度。用户可通过其下拉列表进行选取。

Zero Suppression  抑制零点。在该设置区中，用户如果选取Leading项，则AutoCAD将进行这样的取舍：“0.6000” 变为“.6000”。用户如果选取Trailing项，则AutoCAD将进行这样的取舍：“12.6000”变为 “ 12.6”；“30.0000”变为“30”。

2．用户如选取Alternate Units选项卡，AutoCAD将弹出图7.21所示的修改尺寸标注样式Alternate Units选项卡。

该对话框中的各选项的含义分别如下。

· Display alternate units  显示文本中更改的尺寸。也可通过系统变量DIMALT来设置。

· Alternate Units  显示和设置当前所有的线性尺寸。在该设置区中，Unit format、Precision、Prefix、Suffix、Zero Suppression、Leading、Trailing、0 Feet和0 Inches与前面介绍的同名项含义相同。

Multiplier for alternate units  在基本单元和更改单元之间指定一个变换系数。该系数不适用于凑整值和公差的加、减。AutoCAD用系统变量DIMALTF 存储该值。

Round distances to  设置凑整的距离。 系统变量DIMALTRND 存储该值。

· Placement  设置替换单位的位置。也可用系统变量DIMAPOST system控制。在该设置区有After primary value和Below primary value两个单选钮，用户可以选用。

[image: image31.png]override Current Styl

s 21X

Unesanfvows| Tewt | P | Finagy s TATESE U5 Toerances |

T

I Display akemate urits

Uritfomat:
Precision

Mulipier for at unts:
Bound distances o

Frefic

S

I Leadig
I~ T

- Allemate Units——————————————

=
A
7
] @‘/

-Zero Suppression————————————

000 )

S

[00z37m -

Placement

@ e iy vl
) Bl primay value:

¥ 0=t
¥ Olrcfes

= Heb





图7.21  Alternate Units选项卡

3．单击Tolerance的选项卡，将出现图7.19所示修改尺寸标注样式Tolerance选项卡。

该选项卡各选项的含义分别如下。

· Tolerance Format  控制公差标注的方式。在该设置区，有如下的内容：

Method  确定从何种形式标注公差。单击右边的小箭头；弹出一下拉列表，内容有None、Symmetrical、Deviation、Limits及Basic五项，用户可从中进行选取。

None  公差为零。

Symmetrical  设置如图7.22所示的尺寸的匀称偏差。

Deviation  设置如图7.23所示的尺寸的背离偏差。
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图7.22  匀称偏差                    图7.23  背离偏差

Limits  设置如图7.24所示的尺寸的极限偏差。

Basic  设置如图7.25所示尺寸的基本偏差。
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图7.24  极限偏差                 图7.25  基本偏差

Precision  设置小数点后面的位数。系统变量DIMTDEC也可设置该值。

Upper value  设置尺寸的上偏差。系统变量 DIMTP也可设置该值。

Lower value  设置尺寸的下偏差。系统变量DIMTP也可设置该值。

Scaling for height  为高度设置缩放比例。在该设置区中有TOP、MIDDLE和BOTTOM三项，分别如图7.26所示。
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图7.26  为高度设置缩放比例的三种样式

· Zero Suppression  抑制零点。在该设置区中有Leading、Trailing、Feet和Inches四项，与前面介绍的同名项的含义相同。不再介绍。

· Alternate Unit Tolerance  将设置的精度及零的取舍放到公差单元中。在该设置区中，有Precision、Zero Suppression两项，与前面介绍的同名项的含义相似，不再介绍。

4．若选取Lines and Arrows 选项卡，将出现图7.27所示的Lines and Arrows 选项卡。
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图7.27  Lines and Arrows 选项卡

Dimension Lines  在该设置区中，用户可设置尺寸线的颜色（Color）、线宽（Lineweight）、如图7.28所示的过尺寸界限的距离（Extend beyond ticks）和如图7.29所示的基线隔间（Baseline spacing）和如图7.30所示基本间隔的抑制尺寸线的显示（Suppress）。
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      图7.28  设置过尺寸界限的距离              图7.29  设置基线间隔距离
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图7.30  抑制尺寸线的显示
· Extension Lines  控制尺寸界线的外貌。在该设置区，用户可以设置尺寸界线的颜色（Color）、线宽（Lineweight）、如图7.31所示的设置尺寸界线偏离尺寸线的距离（Extend beyond dim lines）、如图7.32所示的设置距离起始点的偏离量（Offset from origin）和如图7.33所示的设置抑制尺寸界线的显示的形式（Suppress）。
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图7.31  指定尺寸界线偏离尺寸线的距离图
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图7.32  设置距离起始点的偏离量                  图7.33  抑制尺寸界线的显示

Arrowheads  控制尺寸箭头的外貌。在该设置区中，用户可设置第一个箭头（1st）、第二个箭头（2nd）和箭头的大小（Arrow size）。AutoCAD中存储了许多的箭头样式，用户可以从中选取，也可以自己定义。图7.34只显示了部分的箭头样式。

· Center Marks for Circles  圆心标记。在该设置区中，用户可以通过类型（Type）中的Mark、Line、None三项来控制圆心的显示方式。分别如图7.35左图所示标记（Mark）、中图所示的中心线（Line）和右图所示的不标记（None）。用户还可以通过大小（Size）控制箭头的大小。
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图7.34  箭头的样式                   图7.35  圆心标志的样式

5．用户若选取Text选项卡，则弹出图7.36所示的修改尺寸标注样式的Text选项卡。

· Text Appearance  控制文本的样式和大小。在该设置区中有如下的具体内容：

Text style  设置当前尺寸标注的文本样式。单击右边的箭头，则出现一下拉列表，用户可从中进行选取。

Text style button  文本样式按钮。单击该对话框按钮，将出现图7.37所示的Text Style（文本样式）对话框。用户可利用该按钮定义或修改文本样式。

Text color  设置文本的颜色。用户可通过单击下拉箭头得以下拉列表来选取颜色。如果单击该选项，将出现颜色选取对话框，用户可利用该对话框选取颜色。

Text height  设置文本的高度。假如用户在高度值中输入零，则在标注尺寸时，AutoCAD将提示用户输入新的高度值。

Fraction height scale  为分数尺寸文本设置高度值。选取该选项时，AutoCAD将原有的系数与现在所设的系数相乘的结果视为现在尺寸文本的高度。

Draw frame around text  为尺寸文本设置框架。
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图7.36  Text选项卡

· Text Placement  设置尺寸文本的位置。在该设置区中有如下的具体内容：

Vertical  垂直标注的尺寸。单击右边的下拉箭头将出现四种文本放置的形式，分别为：尺寸线中间（Centered）如图7.37左一所示、上方（Above）如图左二所示、外面（Outside）如图右二所示和日本工业标准（JIS）如图右一所示。
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图7.37  垂直标注尺寸的文本放置样式

Horizontal  水平标注的尺寸。单击右边的下拉箭头，将出现有如下几种文本放置的形式，分别是：尺寸线中间（Centered）如图7.38左图所示、靠第一根尺寸界线（1st Extension Line）如中图所示、靠第二根尺寸界线（2nd Extension Line）如右图所示。还有将文本放在第一根尺寸界线之上或沿着第一根尺寸界线（Over 1st Extension Line）和第二根尺寸界线之上或沿着第一根尺寸界线（Over 2nd Extension Line）这两种方式，分别如图7.39中所示。
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    图7.38  水平标注尺寸的文本位置                图7.39  水平标注尺寸的文本位置

Offset from dimension line  设置尺寸文本偏离尺寸线的偏离量。用户可以通过系统变量DIMGAP 来控制，如图7.40所示的用系统变量DIMGAP设置的尺寸文本偏离尺寸线的偏离量。

· Text Alignment  文本对齐方式。有如图7.41所示的水平对齐（Horizontal）、与尺寸线对齐（Aligned with dimension line）和如图7.42所示的按国际标准化组织的标准对齐（ISO Standard）。
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      图7.40  尺寸文本偏离尺寸线的偏离量         图7.41  Horizontal     图7.42  ISO Standard

6．若选取Fit选项卡，则出现图7.43所示的修改尺寸样式的Fit选项卡。该选项卡控制如何尺寸文本与尺寸箭头配。

· Fit Options  根据尺寸界线之间的空间，控制文本与箭头哪个在里，哪个在外。

Either the text or the arrows, whichever fits best  若尺寸界线间的空间能够同时放下文本和箭头，则将两者都放在尺寸界线之间。

若尺寸界线间的空间只够文本使用，则箭头将放在尺寸界线的外边。

若尺寸界线间的空间不够放下文本，则将箭头放在尺寸界线之间，而文本放在尺寸界线外面。

若尺寸界线之间的空间两者中的任一种都放不下，则将两者均放在外面。

Arrows  箭头优先。

若尺寸界线间的空间能够同时放下文本和箭头，则将两者都放在尺寸界线之间。

若尺寸界线间的空间只够箭头使用，则将文本放在尺寸界线的外边。

若尺寸界线间的空间不够放下箭头，只够文本使用；则将两者均放在尺寸界线外面。

Text  文本优先

若尺寸界线间的空间能够同时放下文本和箭头，则将两者都放在尺寸界线之间。

若尺寸界线间的空间只够文本使用，则箭头将放在尺寸界线的外边。

若尺寸界线间的空间不够放下文本，只够箭头使用，则将两者均放在尺寸界线外面。

Both text and arrows  若尺寸界线之间的空间两者中的任一种都放不下，则将两者均放在外面。

Always keep text between ext lines  总是将文本放在尺寸界线之间。

Suppress arrows if they don't fit inside extension lines  抑制箭头，若它们不适合放在尺寸界线里面时使用。可用系统变量 DIMSOXD来控制。
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图7.43  Fit选项卡

· Text Placement  通过文本来定义尺寸的位置。在该设置区具体内容如下：

Beside the dimension line  将文本放在尺寸线的一边，如图7.44所示。

Over the dimension line, with a leader  用引线将文本放在尺寸线的上面,如图7.45所示。

[image: image58.png]


                    [image: image59.png][




图7.44  文本放在尺寸线的一边           图7.45  文本放在尺寸线的上面
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Over the dimension line, without a leader  不用引线直接将文本放在尺寸线的上面，如图7.46所示。
Scale for Dimension Features  设置整个尺寸标注的比例。在该设置区中有直接设置尺寸的总比例系数，该设置对实际的尺寸标注文本或要标注尺寸的距离没有影响（Use overall scale of）和设置图纸空间的比例，只有处于图纸空间，而且要给模型空间视图区中的实体标注尺寸时才有意义（Scale dimension to layout (paper space)两种。

· Fine Tuning  设置一些附加的选项。在该设置区有如下具体的内容：

Place text manually when dimensioning  忽略正常的水平放置，而放在用户提示的位置。

Always draw dim line between ext lines  即使在AutoCAD将箭头放在尺寸界线的外面，而尺寸线仍放在尺寸界线的里面。

AutoCAD 2002的标注样式管理器提供了使用方便的管理界面，便于用户进行编辑及浏览。

AutoCAD 2002提供了对不同区分符号的支持，从而可以更好地适应非美国标准标注样式。

标注样式管理器允许用户根据外部参照构造标注样式。

7.11  尺寸标注实用命令

尺寸标注实用命令是用来编辑和管理有关尺寸标注方式及其尺寸变量的命令，本节将介绍有关这方面的内容。

7.11.1  尺寸式样的操作

用户可以通过如下的方法启动-Dimsyle命令：

· 键盘输入  -Dimsyle。
具体的操作过程如下。

Command:  -DIMSTYLE

Current dimension style:  ISO-26

Enter a dimension style option

[Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore>:

该提示行中各选项的含义如下。

1. Save  将当前尺寸变量的式样命名，并将其存储。执行该选项时会有如下提示：

Enter name for new dimension style or [?]: 

此时，用户若输入“？”，则可查看全部的尺寸标注式样名；若输入尺寸样式的名字，则将当前尺寸变量的设置作为一种尺寸式样，并以该名存储。

2．Restore  将用户存储的一种尺寸标注式样恢复为当前尺寸标注式样。

执行该选项时会有如下提示：

Enter a dimension style name, [?] or <select dimension>:

此时，用户若输入“？”，则AutoCAD可查看当前图形中已有的所有或部分尺寸标注式样。若输入一已有的尺寸标注式样名，则AutoCAD将该尺寸标注式样恢复为当前的尺寸标注式样。用户若直接回车，则AutoCAD会有如下提示：

Select dimension：  选取某一尺寸对象

则显示当前尺寸的标注式样名以及该尺寸对象由Dimoverride命令改变的尺寸变量及其值。

3．STtatus  查看当前的尺寸变量，执行该选项时，切换到文本窗口，并显示出当前尺寸变量及其值。

4．Variables  列出当前尺寸变量及其值，执行该选项时会有如下提示：

Current dimension style:  ISO-26

Enter a dimension style name, [?] or <select dimension>:

用户若输入“？”，则列出全部尺寸标注式样名；若输入某一尺寸标注式样名，则AutoCAD显示该式样的全部尺寸变量及其状态；若直接回车，则AutoCAD会有如下提示：

Select dimension:  选取要列出的尺寸对象

执行此命令AutoCAD会显示出该尺寸对象所引用的尺寸标注式样中的所有尺寸变量及其值。

5．Apply  根据当前各尺寸变量的值、尺寸文本字型，单位制等更新指定的尺寸对象，执行该选项时会有如下提示：

Select objects:  选择要更新的尺寸对象

7.11.2  尺寸标注的编辑

用户可以通过如下的方法启动Dimedit命令：

· 键盘输入  Dimedit。

具体的操作过程如下。

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>:

该提示行中各选项的含义如下。

1．<Home>   默认项。按默认位置方向放置尺寸文本。执行该选项时会有如下提示：

Select objects:  选取尺寸对象  

则该尺寸对象将按默认位置方向放置。

2．New  修改指定尺寸对象的尺寸文本，执行该选项时会弹出图5.8所示的“多行文本编辑器”对话框，用户在该对话框的输入框内输入新尺寸值，然后单OK按钮会出现如下提示：

Select objects:  选取尺寸对象  

执行此命令修改该尺寸对象的尺寸文本

3．Rotate  将尺寸文本按指定角度旋转，执行该选项时会有如下提示：

Specify angle for dimension text:  输入角度值  

Select objects:  选取尺寸对象  

即完成该尺寸对象的尺寸文本按指定角度旋转。

4．Oblique  修改长度型尺寸标注，使尺寸界线旋转一定的角度，与尺寸线不垂直，执行该选项时会有如下提示：

Select objects:  选择尺寸对象   

Select objects:  也可继续选取  

Enter obliquing angle (press ENTER for none):  输入新角度  

即完成该尺寸对象的尺寸文本按指定角度旋转。

7.11.3  修改尺寸文本的位置

用户可以利用该命令调整尺寸文本的位置。

用户可以通过如下的方法输入Dimtedit命令：

· 键盘输入  Dimtedit。

具体的操作过程如下。

Command: Dimtedit
Select Dimension:  选择尺寸对象
Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: 

该提示行中各选项的含义如下。

1．Left  仅对长度型、半径型、直径型尺寸标注起作用，这决定尺寸文本是否沿尺寸线左对齐。 如图7.47左图所示未对齐，右图所示的左对齐。

2．Right  仅对长度型、半径型、直径型尺寸标注起作用，这决定尺寸文本是否沿尺寸线右对齐。分别如图7.48左图所示未对齐；右图所示的右对齐。
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图7.47  尺寸文本是否沿尺寸线左对齐          图7.48  尺寸文本是否沿尺寸线右对齐

3．Center  仅对长度型、半径型、直径型尺寸标注起作用，这决定尺寸文本是沿尺寸线中心对齐。

4．Home  是否按默认位置的方向放置。图7.49左图所示不按默认位置放置尺寸文本，右图所示按默认位置放置尺寸文本。

5．Angle  使尺寸文本旋转指定的角度，执行该选项时会有如下提示：

Specify angle for dimension text:90

执行此命令尺寸文本按所指定的角度值进行旋转。如图7.50左图所示不旋转，右图所示旋转。
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图7.49  尺寸文本是否按默认位置放置                图7.50  尺寸文本的旋转角度

7.11.4  覆盖尺寸变量

用户可以通过如下的方法启动Dimoverride命令：

· 键盘输入  Dimoverride
具体的操作过程如下。

Command: Dimoverride
Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]:

在该提示下用户有两种选择：一种是直接输入新的尺寸变量名；另一种是输入C。下面分别介绍这两种情况。
1．用户直接输入新的尺寸变量名。此时AutoCAD会有如下提示：

Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]:  用户也可继续输一尺寸变量名）

Select objects:  选取欲修改的尺寸对象  

Select objects:  也可继续选取  

则用户指定的尺寸对象将按新的变量设置标注尺寸。

2．用户输入C。此时AutoCAD会有如下提示：

Select objects:  选取尺寸对象  

Select objects:  也可以继续选取  

则将所选尺寸对象恢复成当前尺寸变量的设置形式。

另外，在DIM状态下常用的尺寸编辑命令有：Override、Save、Restore、Status、Varlable、Style、Update、Tedit、Hometext、Newtext、Rotate、Oblique、Undo、Redraw和Exit等等，它们的操作与前面介绍的相应命令的操作相似，不再介绍。

7.12  利用对话框编辑尺寸对象

[image: image100.png]


利用对象属性对话框可以方便快捷地进行尺寸标注样式的编辑。

用户可以通过如下的方法启动DDModify命令：

· 键盘输入  DDModify。

· Modify菜单  在Modify菜单上单击Properties子菜单。

具体的操作过程如下。

先选取要修改的尺寸对象，然后用上述方法中的任一种命令输入，则AutoCAD弹出如图7.51所示的Properties（对象属性）对话框。

用户可以利用该对话框对尺寸标注进行修改。该对话框中的各项与前面介绍的同名项的功能相似，不再具体介绍。

用户如果选取的多个尺寸标注，那么图7.51所示的对话框则显示所选的尺寸标注样式的共同属性。

7.13  标注形位公差

AutoCAD提供的Tolerance命令，可以方便用户（特别是从事机械设计与制造的用户）标注形位公差。
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7.13.1  形位公差的标注方式

形位公差的标注样式一般由指引线、形位公差框格、形位公差符号、形位公差值以及基准代号等组成。形位公差的一般使用的标注样式如图7.52所示。
7.13.2  利用Tolerance标注形位公差

用户可以通过如下的几种方法启动Tolerance命令：
· 键盘输入  Tolerance。

· Dimension菜单  在Dimension菜单上单击Tolerance子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Tolerance Dimension图标[image: image64.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种命令输入，则AutoCAD会弹出如图7.53所示的Geometric Tolerance（形位公差）对话框。
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图7.53  Geometric Tolerance对话框

该对话框中各选项的含义分别如下。

1．Sym  公差符号。单击下面的任一个方框，则出现图7.54所示的Symbol（公差符号）对话框，用户可从中选取新的公差符号。图中的各个公差符号的含义见表7.1。

2．Tolerance 1  设置前面的Dia图样框。即AutoCAD将在形位公差值前面添加直径符“φ”，同时该符号也将出现在Dia的图样框中。在中间的文本输入框中输入形位公差值。用户若单击随后的“MC”方框，则出现图7.55所示Material Condition（材料符号）的图案。用户可从中选取所要的图标。表7.2中列出了材料符号的含义。

表7.1  形位公差符号及含义

	符  号     
	含  义
	符  号
	含  义

	[image: image66.bmp]
	位置度
	[image: image67.bmp]
	平面度

	[image: image68.bmp]
	同轴度
	[image: image69.bmp]
	圆度

	[image: image70.bmp]
	对称度
	[image: image71.bmp]
	直线度

	[image: image72.bmp]
	平行度
	[image: image73.bmp]
	面轮廓度

	[image: image74.bmp]
	垂直度
	[image: image75.bmp]
	线轮廓度

	[image: image76.bmp]
	倾斜度
	[image: image77.bmp]
	圆跳度

	[image: image78.bmp]
	圆柱度
	[image: image79.bmp]
	全跳度
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       图7.54  Symbol对话框                   图7.55  Material Condition对话框

表7.2  材料符号及其含义

	符  号
	含  义

	[image: image82.bmp]
	材料的一般中等状况

	[image: image83.bmp]
	材料的最大状况

	[image: image84.bmp]
	材料的最小状况


3．Tolerance 2  设置形位公差2的有关参数。

4．Datum 1，Datum 2，Datum 3   设置基数的有关参数，用户可在的输入框中输入相应的基准代号。

5．Height  输入形位公差的高度。

6．Projected Tolerance Zone  投影标注公差的区域。

7．Datum Identifier  检验人的资料。

执行完以上的步骤后，单击“OK”按钮即可。

7.13.3  用Leader标注形位公差

用Tolerance命令标注公差，不能画出指引线。用户有时需要绘制指引线，该怎么办呢？AutoCAD的命令可以在标注形位公差的同时绘制指引线。

用户可以通过如下的方法启动Leader命令：

· 键盘输入  Leader。

具体的操作过程如下。

Command: leader

Specify leader start point:  指定指引线的起点  

Specify next point:  指定指引线的第二个点  

Specify next point or [Annotation/Format/Undo] <Annotation>: 

Enter first line of annotation text or <options>:

Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext] <Mtext>:T

此时AutoCAD将打开图7.53所示的对话框。以后的具体操作过程与前面介绍的Tolerance命令一样，不再重复。

7.14  快 速 标 注

快速标注是AutoCAD 2002新增加的功能。它是交互式的、动态的和自动化的尺寸标注生成器。

用户可以通过如下的方法启动Qdim命令：

· 键盘输入  Qdim。

· Dimension菜单  Dimension菜单上单击Qdim子菜单。

· Dimension工具栏  在Dimension工具栏上单击Qdim图标[image: image85.bmp]。

具体的操作过程如下。

用上述方法中任一种命令输入将有如下提示：

Command: _qdim

Select geometry to dimension:  选取实体

Select geometry to dimension:  选取实体

Select geometry to dimension:  用户可以继续选取实体或直接回车

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit] 

<Continuous>:

该提示行中各选项的含义如下。

1．Continuous  创建一系列的连续标注，如图7.56所示的利用Qdim命令创建连续标注。

2．Staggered  创建一系列的交错标注，如图7.57所示的利用Qdim命令创建交错标注。
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图7.56  利用Qdim命令创建连续标注    图7.57  利用Qdim命令创建交错标注

3．Baseline   创建一系列的基线标注，如图7.58所示的利用QDIM命令创建基线标注。

4．Ordinate   创建一系列的坐标标注，如图7.59所示的利用QDIM命令创建坐标标注。

5．Radius  创建一系列的半径标注。

6．Diameter  创建一系列的直径标注。

7．Datum Point  设置新的零值点。用户可以在不改变用户坐标系的条件下改变坐标标注的零值点。

     [image: image88.png]
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图7.58  利用QDIM命令创建基线标注          图7.59  利用QDIM命令创建坐标标注

7.15  练    习

例7.1  标注出如图7.60所示实体的长度型以及校准型尺寸。
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图7.60  标注的长度型以及校准型尺寸

第一步：设置标注尺寸的参数。

Command: '_dimstyle
然后在如图7.61所示的Override Current Style ISO-25对话框中设置标注尺寸中文字和箭头的大小，建议扩大10倍左右。

第二步：标注长度尺寸。

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <414.96>: 500

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Dimension text = 414.96
Command:

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <645.18>: 650

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Dimension text = 645.18
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图7.61  Override Current Style ISO-25对话框

第三步：标注有公差的平齐尺寸。

1．设置公差

Command:’_dimstyle

输入命令后将出现如图7.62所示的Dimension Style Manager对话框，单击该对话框中的Modify按钮，将出现如图7.61所示的对话框。利用该对话框中的Tolerance选项卡设置尺寸公差。

2．标注平齐尺寸

Command: _dimaligned

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 361.12
Command: _dimaligned

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 278.22
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图7.62  Dimension Style Manager对话框

第四步：标注角度尺寸。

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: t

Enter dimension text <49.345>: 50

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:
执行完以上操作后，AutoCAD会标注出如图7.60所示的尺寸。
例7.2  用基线标注法标注如图7.63所示的实体的尺寸。
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图7.63  用基线标注法标注尺寸
第一步：标注左图的尺寸。

1．首先标注一个基本尺寸

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 15°

2．标注基线尺寸

Command: _dimbaseline

Select base dimension:

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 30°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 45°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 60°

执行完以上操作后，AutoCAD标注出如图7.63左图所示的尺寸样式。

第二步：标注右图的尺寸。

1．标注一个基本尺寸

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Dimension text =130

2．标注基线尺寸

Command: _dimbaseline

Select base dimension:

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 400

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 820

执行完以上操作后，AutoCAD标注出如图7.63右图所示的尺寸样式。

例7.3  用连续标注法标注如图7.64所示实体的尺寸。
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图7.64  用连续标注法标注尺寸
第一步：标注一个基本尺寸。

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Dimension text = 30

第二步：用连续标注法标注尺寸。

Command: _dimcontinue

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 40

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text =50

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 58

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 62

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
执行完以上操作以后，AutoCAD用连续标注法标注出如图7.64所示实体的尺寸。

例7.4  分别标注图7.65中的实体的角度值。
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图7.65  标注角度坐标
第一步：标注左一图的尺寸。

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Specify second angle endpoint:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 82°

第二步：标注左二图的尺寸。

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text =61°

第三步：标注右二图的尺寸。

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text =48°

第四步：标注右一图的尺寸。

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Specify second angle endpoint:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 120.00°

执行完以上所有的操作后，AutoCAD标注出如图7.65所示的角度尺寸的标注。

例7.5  用连续标注的方法标注图7.66所示的图形的角度坐标。
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图7.66  用连续标注的方法标注角度坐标
第一步：标注一个基本尺寸。

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 60°

第二步：利用连续标注的方法标注余下的尺寸。

Command: _dimcontinue

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 60°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 30°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 60°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 60°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 60°

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Dimension text = 30°
执行以上操作以后，AutoCAD用连续标注法标注如图7.66所示的角度坐标。

例7.6   利用DIM命令中的“垂直标注”和“平齐标注”标注如图7.67所示的图形。
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图7.67  用DIM命令标注实体

第一步：标注左图所示图形的尺寸。

Command: dim

Dim: ver

Specify first extension line origin or <select object>:  选取一边  

Specify second extension line origin  选取另一边  :

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: t

Enter dimension text <1.6008>:30.46

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸标注的位置  

执行的结果如图7.67左图所示。

第二步：标注右图所示图形的尺寸。

Dim: rot

Specify angle of dimension line <0>:316

Specify first extension line origin or <select object>:  选取一边

Specify second extension line origin:  选取另一边  

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: t

Enter dimension text <0.6066>:60.00

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  确定尺寸标注的位置  

执行的结果如图7.67右图所示。

例7.7  标注如图7.68所示实体的尺寸。
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图7.68  标注尺寸的实体

第一步：设置尺寸样式。

Command: '_dimstyle

输入命令后将出现如图7.61所示的对话框，利用该对话框设置尺寸标注的样式。

第二步：标注尺寸。

1．直径坐标

Command: _dimdiameter

Select arc or circle:

Dimension text = 87.47

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: t

Enter dimension text <87.47>: %%c36

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

2．利用指引线标注坐标

Command: _qleader

Specify first leader point, or [Settings]<Settings>: _cen of

Specify next point:

Specify next point:

Specify text width <0>:

Enter first line of annotation text <Mtext>: 8-%%c10

Enter next line of annotation text:

3．标注水平坐标

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>: _int of

Specify second extension line origin: _int of

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <21.64>: 8.0000

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>: _int of

Specify second extension line origin: _int of

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <21.64>: 40

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

4．标注垂直坐标

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>: _int of

Specify second extension line origin: _int of

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <21.64>:30

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>: _int of

Specify second extension line origin: _int of

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <21.64>: %%80

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

执行完以上操作后，AutoCAD将标注出如图7.68所示的坐标尺寸。

本 章 小 结

在本章中我们讲述了如何在AutoCAD标注尺寸，包括线性型尺寸、角度尺寸、直径尺寸、半径尺寸、引线标注、坐标尺寸、中心标注、利用Dim命令标注尺寸、设置尺寸标注、尺寸标注实用命令、利用对话框编辑尺寸对象、标注形位公差以及快速标注等。通过本章的学习，用户可以熟悉如何在图形上标注各种尺寸。

思  考  题

1．AutoCAD 2002中一共提供了多少种尺寸标注？

2．何为公差尺寸？

3．如何进行快速标注？































图7.52  形式公差的一般形式
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图7.51  Properties对话框
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图7.46  直接将文本放


在尺寸线上面
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图7.1  Dimension下拉菜单











